**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на приобретение мебель и имущества для 4-х этажный казармы в/ч 98162

Национальной гвардии Республики Узбекистан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
|
| 1 | Кабинетный набор для руководителя (стол рабочий, стол пристаной, тумба выкатная) | Стол рабочий 1700мм, 800мм, 760мм. Стол приставной 1200мм, 600мм, 730мм. Тумба под телефон 900мм, 450мм, 650мм. Тумба выкатная 570мм, 430мм, 40мм. Кабинетный набор для руководителя изготовливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм. ромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм и 35/2 мм. Верхние горизонтальные стенки шкафов собраны на винтовых стяжках Кромки облицованы ударопрочным ромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм. | комп | 12 |
| 2 | Тумба под телефон 1200X5000X500/H | Длина 1200 мм, Ширина 500 мм, Высота 500 мм Тумба под телефон изготовляются из ламинированной ДСП светлых тонов, толщиной 16 мм, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 2 мм | шт | 28 |
| 3 | Шкаф комбинированный | Шкаф комбинированный 1200мм, 450мм, 1900мм. Шкаф комбинированный для книг и одежды изготовливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 мм. С левой стороны установлен шкаф для одежды с одной распашной дверью Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | шт | 40 |
| 4 | Кресло рабочее вращаюшееся | Высота от пола до сиденья 460-560 мм, высота от сиденья до верха спинки 700 мм Кресло рабочее крутящееся состоит из сиденья, спинки и наконечника. Сиденье и спинка изготавливается из фанеры клееной, обитой тканью с поролоном. Опора кресла изготавливается из пластмассы, к низу к ней крепятся ролики. Сверху к опоре крепится газовый подъемник из стали с пылезащитником. Под сиденьем установлен механизм подъема и опускания кресла. Кресло снабжено пластмассовыми подлокотниками | шт | 28 |
| 5 | Стул подлоголный (силвия) | Имеет простой и лаконичный дизайн. Модель исполнена на хромированной металлической раме с мягкими подлокотниками, оборудованной стопперами, имеет мягкое сидение и спинку. Его можно использовать в рабочем кабинете как стул для гостей, можно поставить эти стулья в переговорной комнате для участников совещания или конференц-зале при проведении более масштабных мероприятий | шт | 196 |
| 6 | Сейф (метал шкаф) | Длина 1200 мм, Ширина 500 мм, Высота 500 мм. Сейф (метал шкаф) изготовляются из метал материалом. | шт | 12 |
| 7 | Кресло-кровать | Ширина 400 мм Глубина 350 мм Высота 400 мм Корпус шкафа изготовлен из стали толщиной 1,4 мм | шт | 28 |
| 8 | Стол с тумбой | Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм. Стол одно тумбовый изготовляются из ламинированной ДСП светлых тонов, толщиной 16 мм, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 2 мм | шт | 16 |
| 9 | Стол однотумбовый | Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм. Стол одно тумбовый изготовляются из ламинированной ДСП светлых тонов, толщиной 16 мм, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 2 мм | шт | 24 |
| 10 | Кресло для парикмахерскый | Кресло для парикмахера - это практичная и удобная модель, предназначенная для применения в парикмахерском зале или для клиента мастера визажа. Может получить широкий спектр применения в индустрии красоты | шт | 12 |
| 11 | Стол для парикмахерскый | Длина 1600 мм, Ширина 50 мм, Высота 1700 мм Стол для парикмахерскый изготовляются из ламинированной ДСП светлых тонов, толщиной 16 мм, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 2 мм. | шт | 12 |
| 12 | Место для дневального | Длина 1820мм, Высота 1300 мм. Место дневального состоит из стеллы, подиума, доски для документов и одной тумбы с двумя стеклянными дверками и двумя дверками из ЛДСП. Изготавливается из плиты ревесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все лицевые и сопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. Изделие сборно-разборной реконструкции. на проходных вертикальных мебельных щитах, сборка на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками, для соединения элементов стелы и доски для документов используются стальные соедини-тельные пластины. В изделии применяются петли 4-х шарнирные, угол открытия 90, металлические полкодержатели. | шт | 8 |
| 13 | Шкаф купе с антресолью для одежды | Высота 3460 мм, ширина 5000 мм, глубина 600 мм. Шкаф купе с антресолью для одежды изготовляется из ламинированного ДСП толщиной – 16 мм светлых тонов с двумя распашными дверцами и металлическим каркасом выполненного из мебельной трубы сечением 40х20 и 20х 20 мм, толщиной 0,9х1,2 мм. Задняя стенка изготовляется из ламинированного Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | комп | 24 |
| 14 | Шкаф купе с антресолью для спец. Техники | Высота 3460 мм, ширина 5000 мм, глубина 600 мм. Шкаф купе с антресолью для спец. Техники зготовляется из ламинированного ДСП толщиной – 16 мм светлых тонов с двумя распашными дверцами и металлическим каркасом выполненного из мебельной трубы сечением 40х20 и 20х 20 мм, толщиной 0,9х1,2 мм. Задняя стенка изготовляется из ламинированного Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | комп | 24 |
| 15 | Парта аудиторная | Длина 700 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм. ДСП толщиной – 16 мм, светлых тонов Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | шт | 30 |
| 16 | Шкаф книжный | Высота 1900 мм, ширина 800 мм, глубина 450 мм. Шкаф изготовляется из ламинированного ДСП олщиной – 16 мм, светлых тонов Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | шт | 1 |
| 17 | Шкаф одежды | Высота 1900 мм, ширина 800 мм, глубина 600 мм. Шкаф для одежды изготовляется из ламинированного ДСП толщиной – 16 мм светлых тонов Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 мм | шт | 1 |